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Kryteria obliczania przepustowości sieci elektroenergetycznej dostępnej dla nowych przyłączeń oraz zasady przyłączania w oparciu o elastyczne umowy o przyłączenie do sieci
Podstawa prawna: art. 7 ust. 8l pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Kryteria techniczne i obliczeniowe:
Przy określaniu wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla nowych podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, OSD uwzględnia w szczególności:
· Aktualne obciążenie sieci:
Operator dokonuje analizy aktualne obciążenie elementów sieci (linii, stacji elektroenergetycznych, transformatorów) w punkcie i w otoczeniu sieciowym planowanego przyłączenia;
· Dopuszczalne obciążenie długotrwałe: 
Operator dokonuje sprawdzenia, czy prąd płynący przez linie i transformatory po dodaniu nowego odbiorcy lub źródła nie przekroczy ich maksymalnych wartości granicznych;
· Kryterium spadków i wahań napięcia: 
Operator ocenia czy wahania i stały spadek napięcia w punktach przyłączenia mieszczą się w normach prawnych (np. w standardach jakościowych dostaw energii);
· Zdolność zwarciowa sieci: 
Operator dokonuje analizy, czy poziomy prądów zwarciowych po przyłączeniu nowych obiektów nie przekroczą wytrzymałości dynamicznej i termicznej istniejących urządzeń elektroenergetycznych;
· Bilans mocy i rezerwy transformatorowe:
Operator uwzględnia wolne moce w stacjach elektroenergetycznych (np. GPZ – Głównych Punktach Zasilających) w stanie normalnym oraz awaryjnym;
· Współczynniki jednoczesności i profil pracy: 
Operator stosuje modele statystyczne dla odbiorców lub źródeł OZE określających realne wykorzystanie mocy w czasie;
· Rozbudowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej
Operator uwzględnia planowaną i będącą w toku rozbudowę oraz modernizację sieci dystrybucyjnej, wynikającą z aktualnego planu rozwoju OSD;
· parametry techniczne zgłaszanej instalacji, urządzenia lub sieci:
Operator bierze pod uwagę parametry techniczne zgłaszanej instalacji, urządzenia lub sieci (moc, rodzaj źródła/odbioru, charakterystyka pracy) oraz ich wpływ na parametry jakościowe energii elektrycznej i stabilność pracy sieci;
· ograniczenia wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD):
Operator uwzględnia ograniczenia wynikające z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz obowiązujących kodeksów sieci UE (NC RfG, NC DC, NC HVDC).


Przyłączanie w oparciu o elastyczne umowy o przyłączenie do sieci na obszarach z ograniczeniami przesyłowymi:
Na obszarach sieci, na których zidentyfikowano ograniczenia przesyłowe (niewystarczającą przepustowość w standardowym trybie przyłączenia), OSD dopuszcza możliwość zawarcia elastycznej umowy o przyłączenie do sieci, umożliwiającej przyłączenie podmiotu z zastosowaniem warunków ograniczających pobór lub oddawanie mocy do sieci w określonych okresach lub do określonego poziomu, zamiast odmowy wydania warunków przyłączenia:
· czasowe ograniczenie mocy przyłączeniowej (np. w godzinach szczytu obciążenia sieci) do poziomu wynikającego z bieżącej dostępnej przepustowości;
· możliwość zdalnego sterowania / redukcji generacji lub poboru mocy przez OSD w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci;
· harmonogram dochodzenia do pełnej, docelowej mocy przyłączeniowej wraz z postępem rozbudowy/modernizacji sieci na danym obszarze;
· zasady rozliczeń i ewentualnej rekompensaty związanej z ograniczeniami nałożonymi w ramach umowy elastycznej.
Kontakt:
Szczegółowych informacji na temat możliwości przyłączenia, w tym elastycznych umów o przyłączenie do sieci, można uzyskać:
· e-mail: sekretariat@biogal.pl
· nr telefonu: +48 667 882 907
